Descripciones Cannondale

1. **Bicicleta Cannondale Aro 29 F-SI Carbon 4**

$3.999.990

Una bicicleta de montaña de carreras de XC. Cargada de performance que te asegura la victoria, con un peso similar a nada.

DESCRIPCIÓN

| **AÑO** | 2021 |
| --- | --- |
| **ARO** | 29 |
| **GÉNERO** | Unisex |
| **MARCO** | Carbono BallisTec, SAVE, caja PF30-83, espiga cónica, ejes pasantes Speed Release 12mm, Ai Offset |
| **TALLAS** | SM, MD, LG, XL |
| **SUSPENSIÓN** | Suspensión Delantera |
| **DETALLE SUSPENSIÓN** | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper con bloqueo remoto, Resorte de aire OppO, espiga cónica, offset de 55mm |
| **RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL SHOCK** | 100mm |
| **TRASERO** | N/A |
| **N° DE CAMBIOS** | 12 (1×12) |
| **CAMBIO DELANTERO** | N/A |
| **CAMBIO TRASERO** | SRAM NX Eagle 12 velocidades |
| **VOLANTE / BIELA** | SRAM X1-1000 Eagle DUB, 34T, Ai offset |
| **PIÑÓN** | SRAM SX Eagle, 11-50, 12V |
| **FRENOS** | Shimano MT500 discos hidráulicos, rotores 160/160mm RT54 |
| **ROTOR** | rotores 160/160mm RT54 |
| **NEUMÁTICOS** | (Adelante) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25″, Addix compound, tubeless ready // (Detrás) Schwalbe Racing Ralph Performance, 29 x 2.25″, Addi compound, tubeless ready |
| **LLANTAS** | WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready |
| **MAZA DELANTERA** | HollowGram Lefty 60 |
| **MAZA TRASERA** | Shimano MT400 12x148mm |
| **RAYOS (MATERIAL)** | DT Swiss Competition |
| **MANUBRIO** | Cannondale 2 Flat, 2014 Aluminio, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
| **TEE** | Cannondale 3, Aluminio 6061, 31.8, 7° |
| **PUÑOS** | Fabric FunGuy |
| **ASIENTO** | Fabric Scoop Shallow Sport |
| **TUBO SILLÍN** | Cannondale 3, aluminio 6061 , 27.2 x 350mm (S), 400mm (M-XL) |
| **PEDAL** | No incluye |
| **CADENA** | SRAM SX Eagle, 12v |

2. **Bicicleta Cannondale 29 Habit 5**

$2.699.990

El nuevo Jefe del Sendero: Una bicicleta con sus prioridades bien claras; agilidad juguetona, diseño progresivo y letalmente capaz- tus senderos favoritos ahora más entretenidos.

DESCRIPCIÓN

| **AÑO** | 2021 |
| --- | --- |
| **ARO** | 29 |
| **GÉNERO** | Unisex |
| **MARCO** | 130mm recorrido, Aleación SmartForm C1, Tecnologia Proportional Response, Transmisión asimétrica AI, ISCG05, BSA 83, montura freno post mount, dirección cónica |
| **TALLAS DISPONIBLES** | SM, MD, LG, XL |
| **SUSPENSIÓN** | Doble Suspensión |
| **DETALLE SUSPENSIÓN** | RockShox 35 Silver R, 140mm, Coil, Eje pasante 15x110mm, espiga cónica, 51mm offset |
| **RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL SHOCK** | 140mm |
| **TRASERO** | RockShox Deluxe Select, DebonAir, regulador de rebote |
| **N° DE CAMBIOS** | 11 (1×11) |
| **CAMBIO DELANTERO** | N/A |
| **CAMBIO TRASERO** | Shimano Deore M5100 11v |
| **VOLANTE / BIELA** | RaceFace Ride Cinch, 30T |
| **PIÑÓN** | Shimano Deore M5100, 11-51, 11V |
| **FRENOS** | Tektro M275 Hidráulicos de disco, rotores 180/180mm |
| **ROTOR** | rotores 180/180mm |
| **NEUMÁTICOS** | Maxxis Ardent, 29 x 2.4″, EXO casing |
| **LLANTAS** | WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready |
| **MAZA DELANTERA** | Shimano MT400, 15x110mm |
| **MAZA TRASERA** | Shimano MT400 12x148mm |
| **RAYOS (MATERIAL)** | Acero inoxidable, 14g |
| **MANUBRIO** | Cannondale 3 Riser, 6061 aluminio, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm |
| **TEE** | Cannondale 3, 6061 aluminio, 31.8, 0° |
| **PUÑOS** | Fabric FunGuy |
| **ASIENTO** | Cannondale Ergo XC |
| **TUBO SILLÍN** | TranzX Dropper, 31.6,cableado interno, 100mm (S), 120mm (M-XL) |
| **PEDAL** | No incluye |
| **CADENA** | KMC X11, 11V |

3. **Bicicleta Cannondale Aro 700 CAAD Optimo 4**

$999.990

Una bicicleta de carretera de verdadero rendimiento con ADN ganador de carreras, que ofrece una experiencia de bicicleta de alta gama a precio módico.

DESCRIPCIÓN

| **AÑO** | 2021 |
| --- | --- |
| **ARO** | 700 |
| **GÉNERO** | Unisex |
| **MARCO** | SmartForm C2 Aluminio, SAVE, dirección cónica |
| **TALLAS DISPONIBLES** | 48, 51, 54, 56, 58 |
| **SUSPENSIÓN** | N/A |
| **DETALLE SUSPENSIÓN** | CAAD Optimo Full Carbon, dirección 1-1/8″ a 1-1/4″ , 100x9mm quick release |
| **RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL** | N/A |
| **SHOCK TRASERO** | N/A |
| **N° DE CAMBIOS** | 16 (2×8) |
| **CAMBIO DELANTERO** | Shimano Claris |
| **CAMBIO TRASERO** | Shimano Claris, 8 velocidades |
| **VOLANTE / BIELA** | FSA Tempo, 50/34 |
| **PIÑÓN** | Shimano HG50, 11-30, 8 velocidades |
| **FRENOS** | Promax RC-452, calipers dual pivot |
| **ROTOR** | N/A |
| **NEUMÁTICOS** | Vittoria Zaffiro, 700 x 25c |
| **LLANTAS** | RS 3.0, 24h delantera, 28h trasera |
| **MAZA DELANTERA** | Formula RB-31 |
| **MAZA TRASERA** | Formula RB-32 |
| **RAYOS (MATERIAL)** | Acero inoxidable, 14g |
| **MANUBRIO** | Aluminio 6061, Compact |
| **TEE** | Aluminio 6061, 31.8, 7° |
| **PUÑOS** | Cinta Cannondale, 3.5mm |
| **ASIENTO** | Cannondale Stage CX |
| **TUBO SILLÍN** | Cannondale 4, aluminio 6061, 27.2 x 350mm |
| **PEDAL** | No incluye |
| **CADENA** | Shimano HG71, 8v |

4. **Bicicleta Cannondale Aro 700 Topstone 2**

$2.099.990

Una bicicleta de gravel capaz y versátil. Creada para perseguir horizontes, explorar las rutas menos transitadas o acelerar tu viaje al trabajo.

DESCRIPCIÓN

| **AÑO** | 2021 |
| --- | --- |
| **ARO** | 700 |
| **GÉNERO** | Unisex |
| **MARCO** | SmartForm C2 Aluminio, SAVE, dirección cónica, cableado interno, múltiples puntos de anclaje para botellas/bolsos |
| **TALLAS DISPONIBLES** | XS, SM, MD, LG, XL |
| **SUSPENSIÓN** | N/A |
| **DETALLE SUSPENSIÓN** | BallisTec Full Carbon, Eje 12x100mm Speed Release, cableado interno Dirección 1-1/8″ a 1-1/4″ y 55mm offset |
| **RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL** | N/A |
| **SHOCK TRASERO** | N/A |
| **N° DE CAMBIOS** | 20 (2×10) |
| **CAMBIO DELANTERO** | Shimano GRX 400, Braze on |
| **CAMBIO TRASERO** | Shimano GRX, Shadow RD+ |
| **VOLANTE / BIELA** | FSA Omega AGX+ Aluminio, 46/30 |
| **PIÑÓN** | Shimano HG500, 11-34, 10 velocidades |
| **FRENOS** | Shimano GRX 400, Disco Hidráulico, Rotores RT54 160/160mm |
| **ROTOR** | Rotores RT54 160/160mm |
| **NEUMÁTICOS** | WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready |
| **LLANTAS** | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready |
| **MAZA DELANTERA** | Formula cartridge bearing, Centerlock, 12x100mm |
| **MAZA TRASERA** | Formula cartridge bearing, Centerlock, 12x142mm |
| **RAYOS (MATERIAL)** | Acero inoxidable, 14g |
| **MANUBRIO** | Cannondale 3, aluminio 6061, 16° flare drop |
| **TEE** | Aluminio 6061, 31.8, 7° |
| **PUÑOS** | Cinta Cannondale, 3.5mm |
| **ASIENTO** | Fabric Scoop Radius Sport |
| **TUBO SILLÍN** | Cannondale 3, aluminio 6061 , 27.2 x 350mm |
| **PEDAL** | No incluye |
| **CADENA** | KMC X10, 10v |

5. **Bicicleta Cannondale Scalpel Aro 29 Carbon 2**

$6.499.990

Esta es la bicicleta de carreras de XC máxima. La suspensión innovadora, su geometría agresiva y el peso de pluma, te permiten ir a tope desde el pitazo de partida.

DESCRIPCIÓN

| **AÑO** | 2021 |
| --- | --- |
| **ARO** | 29 |
| **GÉNERO** | Unisex |
| **MARCO** | Ballistec Carbon, 100mm Recorrido, Ajuste Proportional Response, Culata FlexPivot, PF30-83 |
| **TALLAS DISPONIBLES** | SM, MD, LG, XL |
| **SUSPENSIÓN** | Doble suspensión |
| **DETALLE SUSPENSIÓN** | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper con bloqueo remoto, Resorte de aire OppO, espiga cónica, offset de 55mm |
| **RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL** | 100mm |
| **SHOCK TRASERO** | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, bloqueo remoto, rebote ajustable |
| **N° DE CAMBIOS** | 12 (1×12) |
| **CAMBIO DELANTERO** | Shimano XT |
| **CAMBIO TRASERO** | Shimano XT 12 velocidades |
| **VOLANTE / BIELA** | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 44T, Ai Offset |
| **PIÑÓN** | Shimano XT, 10-51, 12 velocidades |
| **FRENOS** | Shimano XT Disco Hidráulico, Rotores XT 160/160mm |
| **ROTOR** | Rotores Shimano XT 160/160mm |
| **NEUMÁTICOS** | (Adelante) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25″, SnakeSkin, Addix Speedgrip, tubeless ready // (Detrás) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25″, SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready |
| **LLANTAS** | HollowGram 25, Carbono Superligero de Alto Impacto, 28h, 25mm (interno), tubeless ready |
| **MAZA DELANTERA** | HollowGram Lefty 60 |
| **MAZA TRASERA** | HollowGram DT Swiss Star Ratchet internals, 12x148mm |
| **RAYOS (MATERIAL)** | HollowGram, 2.0/1.8/2.0, straight-pull |
| **MANUBRIO** | Cannondale 2 Flat, 2014 Aluminio, 31.8mm, 3° elevación, 8° curva, 760mm |
| **TEE** | Cannondale 1, aluminio 7075, 1-1/8″, 31.8, 7° |
| **PUÑOS** | ESI Chunky Silicone, 32mm dia. |
| **ASIENTO** | Prologo Dimension NDR, rieles STN |
| **TUBO SILLÍN** | Cannondale 2, Aluminio 7075, 31.6 x 400mm |
| **PEDAL** | No incluye |
| **CADENA** | Shimano XT, 12v |

6. **Bicicleta Cannondale Supersix Evo Ultegra 2021**

$5.199.990

Una bicicleta de carretera pura. Ligera, suave y ultra rápida. La evolución de la clásica máquina de carreras.

DESCRIPCIÓN

| **AÑO** | 2021 |
| --- | --- |
| **ARO** | 700 |
| **GÉNERO** | Unisex |
| **MARCO** | SuperSix EVO Carbon, cableado interno c/Switchplate, PF30a, collarín integrado |
| **TALLAS DISPONIBLES** | 48, 51, 54, 56, 58 |
| **SUSPENSIÓN** | N/A |
| **DETALLE SUSPENSIÓN** | SuperSix EVO Carbon, SAVE, Eje 12x100mm Speed Release, cableado interno, Dirección 1-1/8″ a 1-1/4″ y 55mm offset (44-54cm), dirección 1/8″ a 1-3/8” y 45mm offset (56-62cm) |
| **RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL SHOCK TRASERO** | N/A |
| **N° DE CAMBIOS** | 22 (2×11) |
| **CAMBIO DELANTERO** | Shimano Ultegra |
| **CAMBIO TRASERO** | Shimano Ultegra 11 velocidades |
| **VOLANTE/BIELA** | Cannondale 1, BB30a, 52/36 |
| **PIÑÓN** | Shimano 105 11-32, 11 velocidades |
| **FRENOS** | Shimano Ultegra Disco Hidráulico, rotores RT800 160mm |
| **ROTOR** | RT800 160/160mm |
| **NEUMÁTICOS** | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, banda reflectante |
| **LLANTAS** | HollowGram 35, Carbono, 24h delantera, 28h trasera, 35mm perfil, 19mm diámetro interno, tubeless ready |
| **MAZA DELANTERA** | HollowGram, rodamientos sellados 12×100 centerlock |
| **MAZA TRASERA** | HollowGram, rodamientos sellados 12×142 centerlock |
| **RAYOS (MATERIAL)** | HollowGram, 2.0/1.8/2.0 straight pull |
| **MANUBRIO** | HollowGram SAVE SystemBar, Carbono, 8°, ajustable |
| **TEE** | HollowGram KNØT, Aluminio c/ cubrecables, -6° |
| **PUÑOS** | Cinta Cannondale, 3.5mm |
| **ASIENTO** | Fizik Aliante Delta, rieles aluminio |
| **TUBO SILLÍN**  **PEDAL**  **CADENA** | HollowGram 27 SL KNØT, Carbon,abrazadera 2 pernos, 330mm  No incluidos  Shimano HG601, 11 velocidades |

7. **Bicicleta Cannondale 29 Trail SE 3**

$1.499.990

Una bicicleta de montaña diseñada para mejorar tu juego y encender la pasión por

los senderos. Diseñado para la montaña y preparado para todo.

DESCRIPCIÓN

**AÑO**  2021

**ARO** 29

| **CUADRO** | All-New, Smartform C2 Alloy, SAVE dropped seatstays, tapered headtube, post mount disc, StraightShot internal cable routing, dropper post compatible BSA 73, 12mm  thru axle, Boost 148 |
| --- | --- |
| **HORQUILLA** | RockShox Judy Silver TK, 120mm, Solo Air, 15×110 thru-axle, 51mm offset |
| **AROS** | WTB STX i25 TCS, 32h, tubeless ready |
| **MAZAS** | (F) Shimano MT400, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano MT400 12x148mm thru-axle |
| **RAYOS** | Stainless Steel, 14g |
| **NEUMÁTICOS** | (F) WTB Breakout, 29 x 2.3″ / (R) WTB Trail Boss, 29 x 2.25″ |
| **PEDALES** | Cannondale Platform |
| **VOLANTE** | FSA Alpha Drive, 30T |
| **MOTOR** | Sealed cartridge bearing, square taper |
| **CADENA** | KMC X11, 11-speed |
| **CASSETTE** | Shimano Deore M5100, 11-51, 11-speed |
| **CAMBIO** | Shimano Deore M5100 |
| **PALANCAS DE CAMBIO** | Shimano Deore M5100, 11-speed |
| **MANUBRIO** | FSA Alloy Riser, 15mm rise, 760mm |
| **PUÑOS** | Cannondale Locking Grips |
| **TEE** | Cannondale, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| **DIRECCIÓN** | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| **FRENOS** | Tektro M275 hydraulic disc, 180/160mm rotors |
| **SILLÍN** | Cannondale Ergo XC |
| **TIJA** | TranzX Dropper, 31.6, Internal Routing, 100mm (S), 120mm (M-XL) |
| **VELOCIDADES** | 11V |
| **TALLAS** | SM, MD, LG, XL |
| **ARO** | 29 |
| **COLOR** | Naranjo |

8. **Bicicleta Cannondale 29 F-SI Carbon 4 ALP**

$3.399.990

Una bicicleta de montaña de carreras de XC. Cargada de performance que te asegura la victoria, con un peso similar a nada.

DESCRIPCIÓN

**AÑO** 2021

**ARO** 29

| **CUADRO** | Carbono BallisTec, SAVE, caja PF30-83, espiga cónica, ejes pasantes Speed Release 12mm, Ai Offset |
| --- | --- |
| **HORQUILLA** | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper con bloqueo remoto, Resorte de aire OppO, espiga cónica, offset de 55mm |
| **AROS** | WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready |
| **MAZAS** | (D) Lefty 60 / (T) Shimano MT400 12x148mm |
| **RAYOS** | DT Swiss Competition |
| **NEUMÁTICOS** | (D) Schwalbe Racing Ray Performance, 29 x 2.25″, Addix Compound, tubeless ready, (T) Schwalbe Racing Ralph Performance, 29 x 2.25″, Addix Compound, tubeless ready |
| **PEDALES** | No incluidos |
| **VOLANTE** | SRAM X1-1000 Eagle DUB, 34T, Ai offset |
| **MOTOR** | SRAM DUB PF30 MTB83 |
| **CADENA** | SRAM SX Eagle, 12V |
| **CASSETTE** | SRAM SX Eagle, 11-50, 12V |
| **CAMBIO** | SRAM NX Eagle |
| **PALANCAS DE CAMBIO** | SRAM NX Eagle, 12V |
| **MANUBRIO** | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
| **PUÑOS** | Fabric FunGuy |
| **TEE** | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| **DIRECCIÓN** | Integrado, 1-1/8 to 1.5″, sellados de contacto angular |
| **FRENOS** | Shimano MT500 discos hidráulicos, rotores 160/160mm RT54 |
| **MANETAS DE FRENO** | Shimano MT500 hidráulicas |
| **SILLÍN** | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails |
| **TIJA** | Cannondale C3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm (S), 400mm (M-XL) |
| **VELOCIDADES** | 12 |
| **TALLAS** | SM, MD, LG, XL |
| **ARO** | 29 |
| **COLOR** | Alpine |
| **PESO** | 11.6 Kg |